吉林省小型水库安全监测设施建设项目二标段机柜等设备及现场安装服务询比采购公告
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办(20241313号)有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对“吉林省小型水库安全监测设施建设项目二标段机柜等设备及现场安装服务”进行询比采购。
1. 采购内容
吉林省小型水库安全监测设施建设项目二标段：
(1) 56市县机柜等设备采购、运输、安装及上电测试；
(2) 56市县安装材料采购及综合布线；
(3) 56市县本项目每市县4台服务器、3台网络设备的运输、安装及上电测试。
工期：签订合同后15天内完成。
注：本合同为总价承包合同，报价为含税报价。
2. 供应商资质要求
(1)  中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，具有相关资质。
(2) “信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。
3. 报名及响应文件递交
[bookmark: _GoBack]报名时间：2025年3月26日8:00-3月28日16:00
报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。
响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、售后服务承诺书等，逐页加盖公章提供扫描件。
接收邮箱：297270916@qq.com
4.  评审
由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、产品性能、质保期、售后服务等方面综合评审，确定供应商。
5. 合同签订
公示结束后5个工作日内签订合同。
6. 联系方式
联系人：薛立梅，联系电话： 0431-80770106 /13844842681

附件：
报价清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数要求
	单价（元）
	合价（元）

	1. 
	服务器机柜
	套
	56
	图腾22U服务器机柜。
防护等级：IP20. 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494 PART1/DIN41494;PART7/GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准。
	
	

	2. 
	服务器机柜
	套
	4
	图腾47U服务器机柜。
防护等级：IP20. 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494 PART1/DIN41494;PART7/GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准。
	
	

	3. 
	千兆交换机
	台
	1
	三层网管交换机，交换容量598Gbps，包转发率148Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP+万兆光口；支持静态路由、ACL、端口镜像等功能，支持小贝APP和云平台统一管理
	
	

	4. 
	KVM
	套
	1
	32口CAT5切换器。
1. 1U高度，铝合金钢混合结构，可以安装在标准19英寸的机架；
2.  内置或外接KVM切换器，可连接单台或多台电脑或服务器
3. 19英寸TFT LCD、分辨率最高可达1600*1280
4. OSD菜单
5. 支持远程控制 32 x HDB-15 公头(蓝)
6. 可拆卸100键独立超薄键盘
7. 可拆卸标准PS/2触摸鼠标、TOUCH PAD鼠标
	
	

	5. 
	铜芯电源线
	米
	100
	YJV 3*2.5三芯6平方铜芯电缆
	
	

	6. 
	显卡
	块
	1
	英伟达RTX A6000
	
	

	7. 
	六类网线
	箱
	28
	六类屏蔽线缆
1、 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规         范；
2、  退扭技术、骨架式设计、绞距设计、铝箔屏蔽结构；
3、	在250MHz时：衰减：≤28.3 dB/100m ；近端串音≥48.5 dB/100m 。在250MHz时 回波损耗≥27.4 dB/100m；时延差:≤37ns/100m
4、	运行温度:-20到75℃
5、	线规23AWG ；外径6.8±0.2mm。
	
	

	8. 
	室内光纤
	米
	550
	室内单模光纤
1. 规格：9/125 µm
2. 色散：最大16.7ps/nm.km
3. 纤芯衰耗：≤0.5dB/km@1310；≤0.4dB/km@1550nm
4. 涂层/包层同心度误差≤12.0µm；芯/包层同心度误差≤0.6µm；
5. 温度附加衰减≤0.05dB/km；浸水附加衰减≤0.05dB/km；宏弯附加衰减(100圈，Ф60mm) ≤0.05dB；动态疲劳参数（n典型值）≥20；弯曲半径静态20Dmm
6. 芯数： 12芯
7. 工作温度范围：－10至60度
8. 提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。
	
	

	9. 
	网络跳线
	根
	560
	1. 单根长度：10米
2. 水晶头簧片表面镀金50μ；
3. 水晶头采用多件套设置；
4. 渐变型受力原理的灌胶护套；
5. 提供不同的颜色、长度的跳线；
6. 采用多股双绞线软导体电缆；
7. 100%检测（使用 Fluke 测试设备）；
8. 插拔次数 ≥ 750 次；
9. 传输带宽：六类250MHz；超5类100MHz 
10. 回波损耗：250MHZ/Cat 6：14.1dB
            100MHZ/ Cat 5e：18.4dB
11. 符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准；
12. 护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH。
	
	

	10. 
	镀锌管（DPU）
	米
	300
	DN20（6分管）*厚2.5mm
	
	

	11. 
	光纤熔接
	芯
	150
	56市县机房按需求光纤熔接
	
	

	12. 
	PDU
	个
	56
	国标10A输入，8位国标5孔输出，带开关，2米3*1.5电源线，水平安装。
	
	

	13. 
	网络配线架
	套
	56
	RJ45模块式配线架
1、冷轧钢板材料，静电粉末喷涂处理。
2、模块化组合，4口模块组；
3、可选配防尘胶塞、磨砂盲板；
4、配有理线托盘、可选可旋转的6色色标，方便的区分各V-Lan或功能区域；
5、标签区可书写标签，提供方便的管理。
6、兼容5类6类屏蔽与非屏蔽模块（包含六类RJ45屏蔽模块）。
	
	

	14. 
	理线架
	个
	56
	1. 全塑胶ABS材料；
2. 可拆卸盖板设计；
3. 琴键式理线槽位；
4. 最多可容纳48根4对线缆。
	
	

	15. 
	12口ODF
	个
	10
	1U_ST、FC、SC、LC双工适配器均可适用
	
	

	16. 
	56市县机房设备安装服务
	个
	56
	每个市县1台机柜、4台服务器、3台网络设备的运输、布线、上架、上电等
	
	

	
	合计（含税价）
	

	注：第1-15项税率为13%，第16项税率为6%。





