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邀请招标公告

招标编号：ZS-ZXGJ（H）-2025-06






招标人：中水东北勘测设计研究有限责任公司（盖章）

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司（盖章）

二〇二五年四月


邀请招标公告
1.招标条件
本项目山西垣曲抽水蓄能电站水泵设备采购项目，招标人为中水东北勘测设计研究有限责任公司，招标代理机构为中昕国际项目管理有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标编号：ZS-ZXGJ（H）-2025-06
2.2 建设地点：山西省垣曲县。
2.3 项目概况：本次招标内容为水泵设备及其备品备件、专用工具的设计、制造、工厂试验、包装、发运、运输、交货、图纸和资料的提供以及技术培训等任务；同时对设备的现场安装、试验、分部调试、投入商业运行及质量保证期内提供技术指导和督导服务，并对上述工作质量负责。（详见第五章采购项目需求及技术规范）。此次招标分为3个包段进行采购，投标人可以选择投标三个包或其中任意一个或两个包进行投标，具体供货清单详见下表：
· 包1、机组技术供水泵、主变空载冷却供水泵、集水井排污泵和事故油池排污泵，及备品备件和专用工具；
· 包2、大坝廊道渗漏排水泵、自动化元件，及备品备件；
· 包3、引水隧洞充水泵及备品备件。
	序号
	设备名称
	产品规格
	单位
	数量
	备注

	山西垣曲抽水蓄能电站水泵设备采购项目包1

	一、设备本体

	1
	[bookmark: _Hlk194920078]机组技术供水泵
	卧式单级双吸离心泵
Q=1400（m3/h）；H=39（m ）
	台
	8
	

	2
	主变空载冷却供水泵
	立式单级单吸离心泵
Q=47（m3/h）；H=44（m ）
	台
	8
	待主变参数确定后，确认最终参数

	3
	[bookmark: _Hlk194920102]集水井排污泵
	移动式潜水排污泵
Q=30（m3/h）；H=36（m）
	台
	1
	

	4
	[bookmark: _Hlk194920133]事故油池排污泵
	耐油型移动式潜水排污泵Q=35（m3/h）；H=28（m）
	台
	2
	

	二、必备的备品备件

	5
	主变空载冷却供水泵的密封件
	/
	个
	2/同型号
	

	6
	集水井排污泵的密封件
	/
	个
	2/同型号
	

	7
	事故油池排污泵的密封件
	/
	个
	2/同型号
	

	8
	机组技术供水泵的密封件
	/
	个
	2/同型号
	

	三、推荐的备品备件（报价不计入合同总价）

	9
	机组技术供水泵(不含电机)
	同主设备
	台
	1
	

	10
	机组技术供水泵配套电机
	同主设备
	台
	1
	

	11
	主变空载冷却供水泵(不含电机)
	同主设备
	台
	1
	待主变参数确定后，确认最终参数

	12
	主变空载冷却供水泵配套电机
	同主设备
	台
	1
	

	四、必备的专用工具

	13
	各种规格的扳手、套筒及特殊尺寸的专用扳手，配专用的扳手工具箱
	/
	套
	1
	

	山西垣曲抽水蓄能电站水泵设备采购项目包2

	一、设备本体

	14
	[bookmark: _Hlk194920233]大坝廊道渗漏排水泵
	井用潜水泵
Q=210（m3/h）；H=22（m）
	台
	3
	

	15
	压力表（充油防震）
	0～1.0MPa,连接螺纹M20×1.5
	个
	3
	

	16
	示流信号器
	DN150，PN10
	个
	3
	

	17
	投入式液位变送器（压阻式）
	量程：0～7.0m，输出DC4～20mA，电缆长7.7m，精度：±0.25%F.S
	套
	1
	大坝廊道渗漏排水液位变送器

	18
	投入式液位变送器（压阻式）
	量程：0～50 m，输出DC4～20mA，电缆长66m，精度：±0.25%F.S
	套
	5
	下水库进出水口液位变送器

	19
	导波雷达式液位变送器
	量程：0～50 m，输出DC4～20mA，电缆长66m，精度：±0.25%F.S
	套
	1
	下水库进出水口液位变送器

	20
	浮子式液位控制器
	四点发讯，L1=20.7m，L2=21.0m，L3=50.0m，L4=55.0m，电缆长60.0m，精度：±0.25%F.S
	套
	1
	下水库进出水口液位控制器

	21
	浮球式液位控制器
	五点发讯，悬索长度：7.7m，L1=2.0m,L2=2.5m,L3=3.3m,L4=5.0m,L5=5.5m
	套
	1
	大坝廊道渗漏排水液位控制器

	22
	不锈钢无缝钢管
	D168×7,系列一，材质06Cr19Ni10
	m
	24
	GB/T14976-2012

	23
	不锈钢无缝钢管
	D114×6,系列一，材质06Cr19Ni10
	m
	9
	GB/T14976-2012

	24
	不锈钢无缝钢管
	D21×3.5,系列一，材质06Cr19Ni10
	m
	3
	GB/T14976-2012

	25
	法兰
	DN150,PN10,RF,系列Ⅰ
	对
	3
	GB/T9124.1-2019

	26
	管路支架
	DN150,管中心距地面0.65m
	个
	3
	

	二、必备的备品备件

	27
	大坝廊道渗漏排水泵的密封件
	/
	个
	2/同型号
	

	三、推荐的备品备件（报价不计入合同总价）

	28
	大坝廊道渗漏排水泵(含电机)
	同主设备
	台
	1
	

	山西垣曲抽水蓄能电站水泵设备采购项目包3

	一、设备本体

	29
	[bookmark: _Hlk194920316]引水隧洞充水泵
	卧式多级离心泵
Q=280（m3/h）；H=455（m）
	台
	2
	

	二、必备的备品备件

	30
	卧式多级离心泵（引水隧洞充水泵）的密封件
	/
	个
	2/同型号
	


2.4 最高投标限价：本此采购招标不设最高投标限价，投标人应在产品满足招标技术规范的前提下，提供具有竞争力的报价。若本次招标各投标人的报价超过招标人采购预算，本项目将流标。
2.5 供货期（交货期）：招标范围内包1、包3设备应于2026年6月30日交货，包2设备应于2025年8月15日交货，具体交货时间以买方通知为准。
2.6 交货地点：山西垣曲抽水蓄能电站施工厂区招标人指定区域内。
2.7本项目共划分为1个标段，三个包。
2.8 质量要求：技术性能指标符合招标文件“第五章：采购项目需求及技术规范”。 
2.9 质保期：合同货物的质保期从每台水轮发电机组签发启动验收鉴定书后开始计算，质保期为24个月。但由于非卖方原因导致不能进行该台套合同设备启动验收试验时，质保期为自该台套合同设备最后一批货物到货之日开始算起36个月，二者以先到期者为准。
备注：随每台机组投运的其他辅助设备（公用设备），质保期按该台机组的质保期规定执行。
3. 投标人资格要求
3.1通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，且注册资金不低于500万元的法人或其他组织（提供三证合一的营业执照副本电子扫描件）；
3.1.2 投标人未被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营正常且具备合同履约能力、未被暂停或取消投标资格，未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中列入严重违法失信企业名单。
3.1.3 投标人应以网页形式提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站查询的信用信息情况结果，查询内容包括“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”。
3.1.4 投标人及其法定代表人通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/)进行行贿犯罪记录查询，显示近三年内没有被依法认定的行贿犯罪记录。
3.1.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基本信息、股东（或投资人）信息及股权变更信息】。
[bookmark: OLE_LINK6]3.2 专用资格条件
3.2.1 投标人应为投标产品的制造商或指定授权代理商；
3.2.2 若投标人为产品授权代理商，应具有制造商针对本项目出具的有效授权委托书，一个制造商对同一品牌同一型号的产品只能委托一个代理商投标，制造商和其委托的代理商不允许同时参与同一包的投标；
3.2.3 业绩要求：投标人或其制造厂商近5年内至少完成1个抽水蓄能工程类似水泵投运业绩，提供合同协议书及运行证明扫描件；
3.2.4 所有投标人保证本项目不转包、不分包（企业须出具书面承诺，格式自拟，加盖单位公章及法定代表人签章）；
3.2.5 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2025年4月9日至2025年4月15日（节假日除外），每日上午9:00时至11:00时，下午13：30至16：00时（北京时间，下同）在招标代理机构报名并购买招标文件。本项目实行网上报名购买招标文件。网上报名将以下复印件加盖公章扫描成PDF电子版发送至中昕国际项目管理有限公司邮箱（1142029019@qq.com）并电话确认是否合格；
（1）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和委托代理人的有效的身份证件；
（2）企业法人营业执照（副本）；
（3）“信用中国”网站(www.creditchina.qov.cn)网站查询的信用信息情况结果，查询内容包括“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”查询截图；
（4）“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单查询截图及公司基本信息、股东（或投资人）信息及股权变更信息；
（5）投标人应为投标产品的制造商或指定授权代理商，投标产品必须是制造商原厂自主生产，须提供承诺函；指定授权代理商应具有投标产品制造商的代理授权书。
以上纸质资料加盖公章复印件于开标时递交。
4.2招标文件售价1000元，售后不退。
5.  投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间：2025年4月30日9时30分，地点为吉林省长春市二道区洋浦大街凯利中心6999号AB栋101室2楼开标3室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6、发布公告的媒介
本次投标邀请公告在中水东北勘测设计研究有限责任公司（www.neidri.com.cn）网站上发布，其他媒介转发无效。
7. 联系方式
招 标 人：中水东北勘测设计研究有限责任公司
地    址：长春市工农大路800号
联 系 人：姜楠
电    话：0431-85092233

代理机构：中昕国际项目管理有限公司
地    址：南关区银杏路与擎天树街交叉路口往东北约50米御翠园小区96栋三楼
联 系 人：贯海洋
电    话：17390082321
