吉林通化抽水蓄能电站勘探点和钻孔孔间路修建项目二、三期临时用地恢复植被（湾湾川村）分包服务询比采购公告
发布单位：工程勘察院 发布日期:2025-4-9
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对“吉林通化抽水蓄能电站勘探点和钻孔孔间路修建项目二、三期临时用地恢复植被（湾湾川村）”分包服务进行询比采购，遴选一家工程勘察院入围的合格供应商进行劳务分包服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。
1、公告时间
2025年4月9日至2025年4月14日。
2、采购内容
吉林通化抽水蓄能电站勘探点和钻孔孔间路修建项目二、三期临时用地恢复植被（湾湾川村）分包服务需恢复植被面积8203㎡，主要工作内容包括临时用地恢复生产条件、恢复植被及养护等服务工作。
3、 取费方式
按每平方米固定单价取费，临时使用林地恢复植被面积8203㎡，最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过13.00万元。
4、 质量要求
①恢复林业生产条件，应经过覆盖物清除、地面平整、表土覆盖等工序，有硬化路面、建筑地基等硬化层的，应当彻底清除再覆土。恢复后的林地生产条件应达到：有效土层厚度30厘米以上；有效土层中砾石含量不超过20%；具有防止水土流失，避免立地条件恶化的措施。
②恢复植被，应经过调查设计、种苗购置及处理、整地、种植和养护等工序。植被恢复质量应达到以下标准：根据当地条件，植被类型应优先选择2-3年生水曲柳的容器苗，4m2栽种一棵；树苗恢复植被后当年成活率不低于85%，养护期（5年后）结束时成活率不低于80%。并满足林业主管部门验收要求。
5、报名方式
报名时间:2025年4月9日9时整至2025年4月14日9时整
报名方式:通过电子邮件发送报价单和相关材料扫描件，过期无效。
接收邮箱:245501115@qq.com
联系人:刘秀宝，联系电话：17808077695
审核时间:2025年4月14日9时整至2025年4月14日11时整。
6、报名所需资料
报价函(盖企业鲜章)。
7、评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展施工劳务服务工作。
8、联系方式
联系人:刘秀宝，联系电话：17808077695
中水东北勘测设计研究有限责任公司
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