[bookmark: _GoBack]西辽河水文地质勘察水位观测孔
钻探分包服务询比采购公告
发布单位:工程勘察院 发布日期:2025年05月16日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对西辽河水文地质勘察水位观测孔钻探分包服务进行询比采购，遴选工程勘察院入围的合格供应商进行钻探分包服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。
1.公告时间
2025年05月16日至05月21日。
2.采购内容
西辽河水文地质勘察水位观测孔钻探分包服务主要工作内容包括钻探成井、注水试验、抽水试验、井管和井口保护装置安装等。
3.取费方式
钻探按每米固定综合单价取费，综合单价包含：钻探材料费、人工费、进退场费、设备维修费、原位试验费、井管和井口保护装置安装费、测试钻孔配合费、管理费、利润、税金等全部费用。最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过30万元。
4.资格要求
①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，营业执照业务范围包含钻探作业类相关内容，并在人员、设备、资金等方面均具有相应作业能力。
②近3年类似业绩不少于3项。
③供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。
5.质量要求
①执行《地下水监测工程技术标准》（GB/T 51040-2023）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270—2014）、供水水文地质勘察和地质勘察相关规范。
②井管安装：井管宜选用PVC-U塑料管，管径推荐选用110mm，壁厚不小于8.4mm；滤水管采用井管同质同径穿孔的形式，孔隙率、包网、滤料等满足规范要求。
③井口保护装置：主要包括一个钢筋混凝土材质的基座和一个厚钢板制成的孔口帽。基座高度不小于150cm，其中入地部分高度不小于30cm，露出地面高度120cm。基座的直径应大于孔口帽直径15～20cm。孔口帽钢管厚度不小于10mm，高度30cm，直径不小于34cm，可视井管直径适当调整；孔口帽上设计一个专门的锁固装置，匹配专门的开锁工具；为保证自动传输信号强度，应在孔口帽顶部开一个不小于20cm的圆孔，并牢固安装工程塑料封严。标识牌及其他要求参照《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270—2014）。
6.工期要求
计划工期30天。
7.采购资料领取方式
现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]。
8.报名方式
报名时间：2025年05月16日09时整至05月21日09时整。
报名方式：将纸质版材料于05月21日前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）
联系人：杨先生，联系电话：0431-80598166
审核时间：2025年05月21日09时整至05月21日11时整
9.报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。
10.评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展服务工作。
11.联系方式
联系人：杨先生 联系电话：0431-80598166
中水东北勘测设计研究有限责任公司
2025年05月16日
