吉林汪清抽水蓄能电站工程一期平洞

林业生产条件和植被恢复询比采购公告
发布单位:工程勘察院 发布日期: 2025 年9月16日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定，地质勘察公司拟对“吉林汪清抽水蓄能电站工程一期平洞林业生产条件和植被恢复项目”进行询比采购，遴选一家工程勘察院入围的合格供应商进行施工劳务分包服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招工程勘察院入围的合格供应商进行询比采购。

1、公告时间

2025年9月16日至2025年9月22日

2、采购内容

1、清理现有吉林汪清抽水蓄能电站一期平洞弃渣场弃渣约6000m³，全部运送至平洞内。

2、运送弃渣过程中应配备通风、照明、氧气检测等保障设备。

3、已铺碎石道路1km清渣、表土剥离、覆土；弃渣场地面表土剥离、覆土；覆土厚度不小于30cm。

4、在承揽区域内进行植树造林，使用云杉造林树种，设计植树每公顷2500株。合同面积约1.0公顷。造林作业按照行·距·株方式终止，成活率达到80%以上。

3、取费方式

采用固定单价取费，最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过48万元，包括林业生产条件恢复费、植被恢复费、树木补植费和抚育费。

4、资格要求

①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，施工劳务资质。并在人员、设备、资金等方面均具有相应能力。

②近3年类似业绩不少于3项。

③供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。

④供应商需要具备施工劳务资质。
5、质量要求
①林业生产条件及植被恢复满足《造林技术规程》（GB/T15776-2023）、《土地复垦条例》、《吉林省恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》（吉林资[2023]310号）及大兴沟林业局相关要求。

②恢复后的林地生产条件应达到：有效土层厚度30厘米以上，具有防止水土流失措施，满足林业主管部门验收要求。

③植被恢复质量应满足林业主管部门验收要求。恢复植被后当年成活率不低于85%，养护期结束时保存率不低于80%。

6、工期要求

计划工期30天
7、采购资料领取方式

现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]。
8、报名方式

报名时间：2025年9月16日9时整至9月22日9时整。

报名方式：将纸质版材料于9月22日前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）
联系人：于翼嘉，联系电话：15948057715
审核时间：2025年9月22日9时整至9月22日11时整

9、报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。

10、评审方式及合同签订

中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展施工劳务服务工作。
11.联系方式

联系人：于翼嘉，联系电话：15948057715
中水东北勘测设计研究有限责任公司

2025年9月16日

