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1.招标条件

本项目为辽宁大雅河抽水蓄能电站工程上下水库进出水口交通桥结构计算分析项目，招标人为中水东北勘测设计研究有限责任公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行询比采购。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目编号：ZS-DYHXBCG-2026-01

2.2项目名称：辽宁大雅河抽水蓄能电站工程进出水口交通桥结构计算分析。

2.3招标方式：询比采购。

2.4最高投标限价：此次采购招标最高投标限价为25万元，投标人应在产品满足招标技术规范的前提下，提供具有竞争力的报价。若本次招标各投标人的报价超过招标人采购预算，本项目将流标。

2.5建设地点：辽宁省本溪市桓仁满族自治县。

2.6 项目概况：

2.6.1电站概况

辽宁大雅河抽水蓄能电站位于辽宁省桓仁县境内，电站距沈阳市公路里程185km（直线距离152km），距本溪市公路里程150km（直线距离106km），距桓仁县公路里程50km（直线距离40km）。电站装机容量1600MW，在系统中承担调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。工程等别为一等，工程规模为大（1）型。
2.6.2上下水库进出水口交通桥概况

上水库进/出水口交通桥为连接上水库进/出水口闸门井检修平台和环库公路的通道，主桥桥面净宽6m，共两跨，单跨长35.75m。一端与环库公路连接，另一端与闸门井间桥墩连接。另布置两跨净跨度5.85m的短桥将两个闸门井联通，短桥宽度与闸门井宽度一致为11m。

下水库进/出水口交通桥为连接下水库进/出水口拦污栅检修平台和闸门井检修平台厂区的通道，桥面净宽6m，共3跨，单跨长17m。一端与检修平台厂区连接，另一端与拦污栅闸墩牛腿连接。

两座交通桥设计使用年限均为50年，抗震设防类别为C类，抗震设防烈度为Ⅶ度，设计地震水平加速度为113gal，校核地震水平加速度为138gal。
2.6采购需求

本次招标内容为辽宁大雅河抽水蓄能电站上下水库进/出水口交通桥进行结构计算分析，分析范围为上下水库进/出水口交通桥桥面、桥墩、桥台、基础等的所有结构，提交计算成果报告电子版。

投标人资格要求

3.1通用资格条件

3.1.1 投标人为中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格；

3.1.2 投标人及其法定代表人通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/)进行行贿犯罪记录查询，显示近三年内没有被依法认定的行贿犯罪记录。

3.1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

3.2 专用资格条件

3.2.1 资格要求：具备独立法人资格的高校或科研院所。
3.2.2 业绩要求：投标人5年内至少完成1个土木工程专业结构分析类项目。
4.询比采购公告有效时间
本询比采购公告有效期为2026年7月20日至2026年7月29日，

有意者可于2026年7月29日17:00前，将应价书文件发送至邮箱751992205@qq.com。

报价文件应包含以下内容：
1、供应商调查表

2、应价书

5.发布公告的媒介

本次询比采购公告在中水东北勘测设计研究有限责任公司（www.neidri.com.cn）网站上发布，其他媒介转发无效。
6. 对本次招标提出疑问，请按以下方式联系

招 标 人：中水东北勘测设计研究有限责任公司

地    址：长春市工农大路800号

联 系 人：刘晓明

电    话：0431-85092859


