一、应答人须知
1、本招标最高限价400000元，超过此价格投标无效。
2、质量要求：设备精度满足现行电力及国标行业规范要求，满足所列设备清单及设备性能各项技术指标要求，见附表1。
3、时间要求：合同签订后7日内到货，15日内完成安装调试。
4、设备必须为全新设备，发现翻新设备赔偿合同额3倍。
5、投标人应响应售后服务承诺书。
6、投标报价按照招标公告设备清单要求填写相应表格，需详细说明设备设备性能、技术指标。
二、采购标准和要求
应满足招标公告及应答人须知全部要求。
三、应答文件要求
提供盖章版营业执照、供方调查表、法人身份证正反面、售后服务承诺书、设备报价清单扫描件及设备性能参数在招标公告要求时间发送邮箱1162282739@qq.com。
四、供方选择方式及理由
供方选择采用询价方式，即向多家供应商询价，综合考虑设备厂家、价格、产品质量和售后服务等因素，并响应询比有关要求，最终确定供应商。


[bookmark: _GoBack]附件1：采购设备技术指标要求
一、系统功能需求
要求主机内置高性能的计算机，可随时监测供电电流、测量电压，视电阻率剖面可实时显示，便于监控数据质量；
要求工作时用户在主控站客户端软件实时查看野外布置的采集站状态、设定数据采集参数以及自动完成数据的回收与显示
要求设备主机具有极大的可扩展性，不仅可通过线缆连接主机进行常规高密度电法探测，还可通过增加远程监控软件，在地下埋设电极场景通过主站单元传输扩展实现高密度电法远程监测功能，增加相应微电极采集盒还可扩展实现微极距电法采集功能。
二、系统参数指标要求
★1.配陆地检测及远程监测双主机；
★2.系统最大带极≥2000极；
3.系统链路供电电压20V；
★4.链路防水等级IP68及以上；
★5.要求系统可分层采集，会根据开始结束采集电极位置以及装置形式，自动计算并更新
★6. 系统待机功耗：≤2W；
7.电流电压采样精度≥24bit；
8.电压通道输入阻抗≤10 M；
★9.要求具备主机叫站及开关自检、接地电阻检测功能
★10.主机操作方式：适应野外环境的薄膜触控板
11.供电周期：1-4秒分档可选
★12.最大发射电压：400Vpp（high档）
★13.最大发射电流：4App (high档)
★14.承受系统电源输入：12V DC/16A（或220V AC/1A）
★15.具有数据导出功能，导出格式至少包含.dat和.pvi格式；
★16.可设定默认每日相同时刻进行循环采集

三、系统配置要求
1、 电法仪主机：1台
2、 主站单元 ：1台    
3、 直流电源线：1根
4、电极盒：16套
5、电缆线（5米极距）：15根
6、尾端电缆线:2根
7、电缆连接线：1条
8、电极： 130根
9、电缆箱：5个
10、骄佳高密度电法数据处理软件：1套

