附件1：采购设备清单及技术指标要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标
	备注

	1
	压力传
感器
	只
	30
	1、 精度：0.1%；
2、 采样频率：1000次/s；
3、 量程：20kPa；
4、 输出信号：数字量输出；
5、 出线方式：PIN5航空头/USB；
6、 安装接口：M10*1.5；
7、 压力类型：表压、绝压。
	

	2
	压力传
感器
	只
	6
	1、 精度：0.1%；
2、 采样频率：1000次/s；
3、 量程：50kPa；
4、 输出信号：数字量输出；
5、 出线方式：PIN5航空头/USB；
6、 安装接口：M10*1.5；
7、 压力类型：表压、绝压。
	

	3
	集线器
	台
	1
	RS485协议/RS232/USB接口/以太网。
	

	4
	测试分析软件
	套
	1
	自动获取传感器量程、编号等参数，时域波形、FFT、实时监测/数据回放存储等。
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