安图龙兴抽水蓄能电站预可研阶段
林业生产条件及植被恢复服务询比采购公告
发布单位:工程勘察院 发布日期:2025年04月18日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对安图龙兴抽水蓄能电站预可研阶段林业生产条件及植被恢复服务进行询比采购，遴选合格供应商进行上述服务工作。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招合格供应商进行询比采购。
1.公告时间
2025年04月18日至04月23日。
2.采购内容
[bookmark: _GoBack]对安图龙兴抽水蓄能电站预可研阶段临时占用的2.5673公顷林地进行生产条件及植被恢复，具体位置及占地面积如下：⑴安图森林经营局长兴林场196林班22、28、37小班和197林班5、8、9、11、12、13小班国有林地面积1.2172公顷；⑵石门镇茶条村集体林地面积1.182公顷；⑶石门国营林场国有林地面积0.1681公顷。
3.取费方式
采用固定单价取费，最终以实际完成工作量结算，合同总价不超过45万元，包括林业生产条件恢复费、植被恢复费、树木补植费和抚育费
4.资格要求
①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面均具有相应能力。
②近3年类似业绩不少于3项。
③供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。
5.质量要求
①林业生产条件及植被恢复满足《造林技术规程》（GB/T15776-2023）、《土地复垦条例》、《吉林省恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》（吉林资[2023]310号）及林业主管部门相关要求。
②恢复后的林地生产条件应达到：有效土层厚度30厘米以上，具有防止水土流失措施，满足林业主管部门验收要求。
③植被恢复质量应达到：栽植红松达2200株/公顷，当年成活率不低于90%，满足林业主管部门验收要求。
6.工期要求
计划工期50天。
7.采购资料领取方式
现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]。
8.报名方式
报名时间：2025年04月18日9时整至04月23日9时整。
报名方式：将纸质版材料于04月23 日前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）
联系人：杨先生，联系电话：0431-80598186
审核时间：2025年04月23日9时整至04月23日11时整
9.报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。
10.评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展施工劳务服务工作。
11.联系方式
联系人：杨先生 联系电话：0431-80598186
中水东北勘测设计研究有限责任公司
2025年04月18日

