**采购立项审批表**

| 采购项目名称 | **长春泵站厂房外墙防渗处理项目**  **单组分聚脲防水施工劳务分包采购** | | 采购控制  要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目策划 | **1.采购原因**：根据长春泵站厂房外墙防渗处理项目要求对项目现场采购施工劳务分包用于单组分聚脲防水、防腐施工。  **2.采购项目主要内容**：依据现场工作需求及合同文件要求，对厂房外墙基面处理、涂刷底剂、刮腻子、刮涂单组分聚脲（聚脲层厚度不小于2mm）等施工劳务分包进行采购。  **3.费用额度及构成**：结合工作实际需求，综合考虑分包商的报价、施工能力、售后服务等因素，确定该项目采用总价承包的方式进行采购，控制采购总价不超过150000.00元（含税），采购总价包含3%增值税专用发票及包含运费、装车费、调试费、培训费、税费、保险费等，承包方不得以任何理由再向我单位申请额外费用。  **4.采购有关要求**：  **4.1质量及时间要求**：   1. 质量要求：承包方必须严格按照技术方案、施工图、监理规程、技术交底、合同文件中的技术规范和国家及水利部现行有关技术规范的要求，健立健全自检体系，采取必要的技术、工艺措施，精心组织施工，确保工程内优外美，保证工程质量达到标准的优良工程等级。 2. 时间要求：总工期为 10 天（不包含入场培训时间及因天气原因造成的施工延误时间），承包方接到通知后正式进场施工。   **4.2评定标准**：以承包方的资质及其所提供的报价、施工能力、售后服务满足相关要求为基本前提，优选报价最低的承包方为施工劳务分包商。  **4.3拟定采购文件**：（见附件）。 | | 1.采购原因；  2.采购项目主要内容；  3.费用额度及构成；  4.采购有关要求：  4.1质量及时间要求；  4.2评定标准；  4.3拟定采购文件。  5.供方选择方式及采用该选择方式的理由；  6.询比采购/谈判采购/直接采购谈判小组人员组成。  7.附：委托方同意采购的意见（如有）。 |
|  | **5.供方选择方式**：发布采购公告，多方比价，满足施工劳务分包采购内容要求的同时，价低者优先；**采用该选择方式的理由**：对比各潜在承包方的报价、施工能力、售后服务，择优选用，既可保证工程质量、施工周期满足实际需求，又可节约成本。  **6.询比采购/谈判采购/直接采购谈判小组人员组成**：马智法、韩会生、温永辉、隋伟、孙乙庭。 | |  |
| 签批栏 | 董事长  （50万元以上） |  | 涉及技术问题的项目须经项目设总或副设总（仅公司项目需要）、各生产单位主管总工审查，公司主管总工审查、核定。 |
| 总经理  （50万元以上） |  |
| 公司主管领导 |  |
| 公司总会计师 |  |
| 公司主管总工  （仅经营性工程建设项目） |  |
| 项目管理处  （仅经营性工程建设项目） |  |
| 项目经理或副经理  （仅公司项目需要） |  |
| 项目设总或副设总  （仅公司项目需要） |  |
| 生产单位、部门主管领导 |  |
| 生产单位主管总工  （仅经营性工程建设项目） |  |
| 编写 |  |