吉林某地临时使用林地恢复植被和林业生产条件
服务询比采购公告
发布单位：工程勘察院  发布日期： 2026年8月28日
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，地质勘察公司拟对吉林某地临时使用林地恢复植被和林业生产条件服务进行询比采购，遴选合格供应商进行上述服务。为确保采购过程公开、公平、公正，现公开征招合格供应商进行询比采购。
1.公告时间
 2026年8月28日至 2026年9月2日。
[bookmark: _GoBack]2.采购内容
承担吉林某地临时使用林地恢复植被和林业生产条件。工作量：临时使用林地1.6445公顷的恢复植被和林业生产条件工作。
3.取费方式
采用固定总价合同，合同总价不超过25万元。合同总价款含：复垦区内削坡、覆盖物清除、场地平整、表土回覆、表土运输、土地翻耕、栽植乔木、播撒草籽、工程施工费、设备费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、复垦监测与管护费、技术管理、利润、税金等全部费用。。
4.资格要求
①供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面均具有相应能力。
②具有施工劳务资质。
③近3年类似业绩不少于3项。
④供应商或法定代表人无行贿犯罪行为记录和违法失信行为记录。
5.质量要求
按吉林某地临时使用林地恢复植被和林业生产条件的质量要求和现行技术标准、规程规范中相关条文执行，经当地林业主管部门验收并出具验收合格文件。
①恢复林业生产条件，应经过覆盖物清除、地面平整、表土覆盖等工序，有硬化路面、建筑地基等硬化层的，应当彻底清除再覆土。恢复后的林地生产条件应达到:有效土层厚度30厘米以上；有效土层中砾石含量不超过20%;具有防止水土流失，避免立地条件恶化的措施。②恢复植被，应经过调查设计、种苗购置及处理、整地、种植和养护等工序。植被恢复质量应达到以下标准:根据当地条件，按照适地适树原则，树种应优先选择本地乡土树种;应采用具有林木种子生产经营许可证、植物检疫证书、质量检验合格证书、产地标签的种子、苗木以及其他优良种植材料;播种造林种子应达到《林木种子质量分级》(GB7908-1999)中规定的Ⅱ级以上标准，造林苗木应达到《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)规定的Ⅱ级以上标准;造林初植密度在满足《造林技术规程》GB/T15776-2023)规定的最低初植密度要求的基础上，不低原林分密度；恢复植被后当年成活率不低于85%，养护期（3年后）结束时成活率不低于80%。
6.工期要求
计划工期30天。
7.采购资料领取方式
现场领取[中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）]。
8.报名方式
报名时间：2026年8月28日9时整至2026年9月2日9时整。
报名方式：将纸质版材料于9月2日9时前邮寄到中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院（长春市绿园区春城大街978号）
联系人：刘先生  联系电话：0431-80598162
审核时间：2026年9月2日9时整至2026年9月2日11时整
9.报名所需资料
报价函（盖企业鲜章）。
10.评审方式及合同签订
中水东北勘测设计研究有限责任公司地质勘察公司成立评审小组，由评审小组审核确定供方后签订合同，签订合同后开展服务工作。
11.联系方式
联系人：刘先生  联系电话：0431-80598162
中水东北勘测设计研究有限责任公司
     2026年8月28 日
