[bookmark: _GoBack]关于建设工程公司重庆江口电站大坝中孔闸墩裂纹处理工程
机械设备租赁分包项目询比价的公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，建设工程公司拟对重庆江口电站大坝中孔闸墩裂纹处理工程机械设备租赁分包项目进行询比价采购。为确保采购过程公开、公平、公正，现面向社会公开征招有经验的机械租赁分包企业进行询比价谈判。
一 、公告时间
2026年9月11日至 9月13日。
二 、采购内容及预估台班数量
依据本项目需求，本次采购内容、工程量、设备（下表仅供参考，可以自主选择）见下表：
机械设备租赁及使用台班（工程量）清单明细表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数 量
	台班数量
	台班费定额（元/台班）
	台班费（元）
	用 途
	工作内容
	工程量

	1
	风 镐
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	裂缝修补
	裂缝混凝土凿除
	4m³

	2
	化学灌浆泵
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	裂缝修补
	化学
灌浆
	140m

	3
	高压水枪
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	裂缝修补
	化学
灌浆
	140m

	4
	电动搅拌器
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	混凝土修复
	化学灌浆钻孔
	2000m

	5
	吸尘器
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	混凝土修复
	环氧
胶泥
	280m

	6
	空压机
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	混凝土修复
	环氧
砂浆
	4.8m³

	7
	振动器
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	混凝土修复
	环氧砂浆界面剂
	110㎡

	8
	抹光机
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	混凝土修复
	混凝土防护
	640㎡

	9
	电 锤
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	安装埋设
	BE14界面剂
	700㎡

	10
	热风枪
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	安装埋设
	涂刷
聚脲
	700㎡

	11
	手电钻
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	安装埋设
	胎基布
	700㎡

	12
	空压机
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	设备供风
	临时设施拆除、清场
	4项

	13
	气风枪
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	接线
	
	

	14
	气烙铁
	自主选择
	自主选择
	自行
核算
	
	
	接线
	
	

	设备可以自行增减，如需要其他设备可以增行。

	台班费合计：
	元
	


三、报名方式

报名时间：2026年9月11日9时整至9月13日9时整
报名方式：通过电子邮件发送报价单和相关材料扫描件，过期无效。
接收邮箱：734168692@qq.com
审核时间：2026年9月13日10时整至9月14日10时整
四、报名所需资料
1.报名的企业法人营业执照（经营范围必须具备机械租赁相关内容）。
2.报价函，格式按上表（盖企业鲜章）。
3.供方调查表（盖企业鲜章）。
4.企业股权穿透查询截图。
五、签订合同
中水东北公司建设工程公司审核确定机械租赁企业后，10个工作日内与企业签订合同。
签订合同后，乙方须按合同要求组织设备进场。
六、联系方式
联系人：杨海亮，联系电话：13654314282


 中水东北公司建设工程公司
2026年9月9日







