工程勘察院车库二层供暖维修工程工程量附表
工程名称：工程勘察院车库二层供暖维修工程
建设单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司工程勘察院
供热面积：约1200平方米
计划工期：30日历天（如遇不可抗力因素，工期顺延）
采购方式：询比采购（综合单价、总价包干）
	序号
	施工项目
	单位
	数量
	施工内容及技术要求

	一、A区域供暖修缮

	1
	更换主管道
	米
	80
	75PPR管，含热熔连接、试水、墙体开槽、预埋、打眼等施工内容

	2
	更换供暖管路
	米
	170
	40PPR管，含弯头、直接、金属球阀等配件

	3
	更换暖气管路、管件材料费
	周长/米
	153
	一寸PPR管，含弯头、直接、金属球阀等材料

	4
	更换管道、管路、管件及散热器的工费
	组
	40
	含管道、管路拆除及安装、管件连接及利旧散热器拆卸、清洗及安装的配合用工

	二、B区域供暖修缮

	5
	更换主管道
	米
	80
	75PPR管，含热熔连接、试水、打压等施工内容

	6
	更换供暖管路
	米
	80
	40PPR管，含弯头、直接、金属球阀等配件

	7
	更换暖气管路、管件材料费
	周长/米
	60
	一寸PPR管，含弯头、直接、金属球阀、活接等配件

	8
	散热器材料费
	套
	8
	长3m高400mm的双柱散热器，含挂件、支腿等配件

	9
	散热器材料费
	组
	16
	散热器安装及打压、试水的配合用工


说明及技术要求：
1. 本工程采暖主管道施工采用PPR管，主管道以75PPR规格为主，分线管道为40PPR管，每个暖气片均设置两个隔离阀门。
2. 每路暖气采用并联式或闭合式连接法施工，每路循环须安装排气阀。
3. 施工内容含管道拆除、开槽预埋、管道敷设、管件连接、暖气片安装、系统热熔连接、试水及打压试验等全部工作。
4. 本工程为综合单价、总价包干方式采购，供应商应结合现场实际情况及本附表工程量自行报价，任何因现场勘察不足造成的漏项、漏算由供应商自行承担。
5. 单价为综合单价，已包含人工、材料、机械、安装、调试、运输、税金及验收配合等全部费用。
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